# IoT Card Management

## Purpose

Manage IoT cards (SIM cards) for the IoT management system, including inventory management, distribution, activation, status tracking, and Gateway integration.

This capability supports:
- IoT card entity definition and lifecycle management
- Platform self-operation and agent distribution models
- Integration with Gateway project for real-time status synchronization
- Batch import and multi-dimensional querying
- Support for normal cards (require real-name verification) and industry cards (no real-name required)
## Requirements
### Requirement: IoT 卡实体定义

系统 SHALL 定义 IoT 卡(IotCard)实体,包含 IoT 卡(物联网卡/流量卡/SIM卡)的商品属性、状态属性、所有权信息和 Gateway 集成字段。

**核心概念**: IoT 卡 = 物联网卡 = SIM 卡 = 网卡 = 流量卡(同一个东西,不同叫法)。系统使用 ICCID 作为 IoT 卡的唯一标识。

**卡业务类型**:
- **普通卡(normal)**: 需要实名认证才能激活使用,遵循运营商实名制要求
- **行业卡(industry)**: 不需要实名认证,可以直接激活使用,适用于企业/行业客户批量采购场景

**实体字段**:

**商品属性**:
- `id`: IoT 卡 ID(主键,BIGINT)
- `iccid`: ICCID(VARCHAR(50),唯一,国际移动用户识别码,IoT卡的唯一标识)
- `card_type`: 卡类型(VARCHAR(50),如 "4G"、"5G"、"NB-IoT")
- `card_category`: 卡业务类型(VARCHAR(20),枚举值:"normal"-普通卡 | "industry"-行业卡,默认 "normal")
- `carrier_id`: 运营商 ID(BIGINT,关联 carriers 表,如中国移动、中国联通、中国电信)
- `imsi`: IMSI(VARCHAR(50),可选,国际移动用户识别码)
- `msisdn`: 手机号码(VARCHAR(20),可选)
- `batch_no`: 批次号(VARCHAR(100),用于批量导入追溯)
- `supplier`: 供应商名称(VARCHAR(255),可选)
- `cost_price`: 成本价(DECIMAL(10,2),平台进货价)
- `distribute_price`: 分销价(DECIMAL(10,2),分销给代理的价格,仅当 owner_type 为 agent 时有值)

**所有权和状态**:
- `status`: IoT 卡状态(INT,1-在库 2-已分销 3-已激活 4-已停用)
- `owner_type`: 所有者类型(VARCHAR(20),"platform"-平台自营 | "agent"-代理商 | "user"-用户 | "device"-设备)
- `owner_id`: 所有者 ID(BIGINT,platform 时为 0,agent/user/device 时为对应的 ID)
- `activated_at`: 激活时间(TIMESTAMP,可空)

**Gateway 集成字段**(从 Gateway 项目同步):
- `activation_status`: 激活状态(INT,0-未激活 1-已激活)
- `real_name_status`: 实名状态(INT,0-未实名 1-已实名)
- `network_status`: 网络状态(INT,0-停机 1-开机)
- `data_usage_mb`: 累计流量使用(BIGINT,MB 为单位,默认 0)
- `last_sync_time`: 最后一次与 Gateway 同步时间(TIMESTAMP,可空)

**轮询控制字段**:
- `enable_polling`: 是否参与轮询(BOOLEAN,默认 true,用于控制是否对该卡进行定时轮询)
- `last_data_check_at`: 最后一次卡流量检查时间(TIMESTAMP,可空,记录上次轮询卡流量的时间)
- `last_real_name_check_at`: 最后一次实名检查时间(TIMESTAMP,可空,记录上次轮询实名状态的时间)

**系统字段**:
- `created_at`: 创建时间(TIMESTAMP,自动填充)
- `updated_at`: 更新时间(TIMESTAMP,自动填充)

#### Scenario: 创建平台自营 IoT 卡

- **WHEN** 平台批量导入 IoT 卡数据,ICCID 为 "89860123456789012345"
- **THEN** 系统创建 IoT 卡记录,`owner_type` 为 "platform",`owner_id` 为 0,状态为 1(在库),`activation_status` 为 0(未激活)

#### Scenario: 平台分销 IoT 卡给代理

- **WHEN** 平台将在库 IoT 卡分销给代理商(用户 ID 为 123),设置分销价为 50.00 元
- **THEN** 系统将 IoT 卡状态从 1(在库) 变更为 2(已分销),`owner_type` 变更为 "agent",`owner_id` 设置为 123,`distribute_price` 设置为 50.00

#### Scenario: IoT 卡绑定到设备

- **WHEN** 用户将 IoT 卡(ICCID 为 "8986...")绑定到设备(ID 为 1001)
- **THEN** 系统在 `device_sim_bindings` 表创建绑定记录,IoT 卡的 `owner_type` 变更为 "device",`owner_id` 变更为 1001

#### Scenario: IoT 卡直接销售给用户

- **WHEN** 平台或代理将 IoT 卡直接销售给用户(用户 ID 为 2001)
- **THEN** 系统创建套餐订单记录,IoT 卡的 `owner_type` 变更为 "user",`owner_id` 变更为 2001

#### Scenario: 行业卡无需实名认证

- **WHEN** 创建卡业务类型为 "industry"(行业卡)的 IoT 卡
- **THEN** 系统允许该卡在 `real_name_status` 为 0(未实名)的情况下激活使用,不强制要求实名认证

#### Scenario: 普通卡需要实名认证

- **WHEN** 创建卡业务类型为 "normal"(普通卡)的 IoT 卡
- **THEN** 系统要求该卡必须先完成实名认证(`real_name_status` 为 1)才能激活使用

---

### Requirement: IoT 卡状态流转

系统 SHALL 管理 IoT 卡的状态流转,确保状态变更符合业务规则。

**状态定义**:
- **1-在库**: IoT 卡在平台库存中,未分销
- **2-已分销**: IoT 卡已分销给代理商,代理可销售
- **3-已激活**: IoT 卡已被终端用户激活使用
- **4-已停用**: IoT 卡已停用,不可使用

**状态流转规则**:
- 在库(1) → 已分销(2): 平台分销给代理
- 在库(1) → 已激活(3): 平台自营直接销售给用户并激活
- 已分销(2) → 已激活(3): 代理销售给用户并激活
- 已激活(3) → 已停用(4): 用户或平台主动停用
- 已停用(4) → 已激活(3): 用户或平台主动复机(仅在符合业务规则时)

#### Scenario: 代理销售 IoT 卡给用户

- **WHEN** 代理商销售已分销 IoT 卡给终端用户并激活
- **THEN** 系统将 IoT 卡状态从 2(已分销) 变更为 3(已激活),`activated_at` 记录激活时间,`activation_status` 从 Gateway 同步后变更为 1

#### Scenario: 平台自营销售 IoT 卡

- **WHEN** 平台直接销售在库 IoT 卡给终端用户并激活
- **THEN** 系统将 IoT 卡状态从 1(在库) 变更为 3(已激活),`owner_type` 保持 "platform",`activated_at` 记录激活时间

#### Scenario: 停用已激活 IoT 卡

- **WHEN** 用户或平台停用已激活 IoT 卡
- **THEN** 系统将 IoT 卡状态从 3(已激活) 变更为 4(已停用),通过 Gateway API 执行停机操作

---

### Requirement: IoT 卡平台自营和代理分销

系统 SHALL 支持 IoT 卡的平台自营销售和代理分销两种模式,通过 `owner_type` 和 `owner_id` 区分所有者。

**平台自营**:
- `owner_type` 为 "platform"
- `owner_id` 为 0
- 平台直接销售给终端用户
- 销售价格由平台自主定价

**代理分销**:
- `owner_type` 为 "agent"
- `owner_id` 为代理用户 ID
- 代理商可以销售给终端用户或下级代理
- 分销价格由平台设置(`distribute_price`),代理商可在分销价基础上加价(但不能超过 2 倍)

#### Scenario: 查询平台自营 IoT 卡库存

- **WHEN** 查询平台自营 IoT 卡库存
- **THEN** 系统返回 `owner_type` 为 "platform" 且 `status` 为 1(在库) 的 IoT 卡列表

#### Scenario: 查询代理分销 IoT 卡库存

- **WHEN** 代理商(用户 ID 为 123)查询自己的 IoT 卡库存
- **THEN** 系统返回 `owner_type` 为 "agent" 且 `owner_id` 为 123 且 `status` 为 2(已分销) 的 IoT 卡列表

#### Scenario: 代理加价销售 IoT 卡套餐

- **WHEN** 代理商为已分销 IoT 卡设置套餐售价
- **THEN** 系统校验套餐售价不超过分销价的 2 倍,校验通过后允许销售

---

### Requirement: IoT 卡批量导入

系统 SHALL 支持通过 CSV 文件批量导入 IoT 卡 ICCID,支持大批量数据(几万条),异步处理并跟踪导入进度。

**导入方式**:
- 上传 CSV 文件,每行一个 ICCID
- 在界面选择运营商、批次号等公共参数
- 不支持一次导入多种运营商的卡

**导入参数**:
- CSV 文件(必填): 仅包含 ICCID 列
- 运营商 ID(必填): 在界面选择
- 批次号(可选): 在界面填写

**校验规则**:
- ICCID 格式校验: 字母数字混合,长度根据运营商(电信19位,其他20位)
- ICCID 唯一性校验: 重复 ICCID 跳过,不中断导入

**处理规则**:
- 异步处理: 创建导入任务后立即返回任务 ID
- 分批处理: 每批 1000 条
- 重复处理: 跳过已存在的 ICCID,记录跳过原因
- 格式错误: 记录失败原因,继续处理其他行

**导入结果**:
- 总数(total_count)
- 成功数(success_count)
- 跳过数(skip_count): 因重复等原因跳过
- 失败数(fail_count): 因格式错误等原因失败
- 跳过详情: 包含行号、ICCID、原因
- 失败详情: 包含行号、ICCID、原因

#### Scenario: 发起 IoT 卡批量导入

- **WHEN** 管理员上传包含 10000 个 ICCID 的 CSV 文件,选择运营商为电信,批次号为 "BATCH-2025-001"
- **THEN** 系统创建导入任务,返回任务 ID,后台异步处理导入

#### Scenario: 导入时跳过重复 ICCID

- **WHEN** CSV 文件中的 ICCID "8986001234567890123" 已存在于系统中
- **THEN** 系统跳过该 ICCID,记录跳过原因为"ICCID 已存在",继续处理其他 ICCID

#### Scenario: 导入时记录格式错误

- **WHEN** CSV 文件第 100 行的 ICCID "12345" 长度不符合电信卡要求(19位)
- **THEN** 系统记录失败,原因为"电信 ICCID 必须为 19 位",行号为 100,继续处理其他 ICCID

#### Scenario: 查询导入任务进度

- **WHEN** 管理员查询导入任务(ID 为 1)的进度
- **THEN** 系统返回任务状态、总数、成功数、跳过数、失败数、开始时间、完成时间

#### Scenario: 查询导入任务失败详情

- **WHEN** 管理员查询导入任务(ID 为 1)的失败详情
- **THEN** 系统返回失败记录列表,每条包含行号、ICCID、失败原因

### Requirement: IoT 卡查询和筛选

系统 SHALL 支持多维度查询和筛选 IoT 卡,包括状态、所有者、批次号、卡类型等。

**查询条件**:
- ICCID(精确匹配或模糊匹配)
- IoT 卡状态(单选或多选)
- 所有者类型(platform | agent | user | device)
- 所有者 ID(仅当所有者类型为 agent/user/device 时有效)
- 批次号(精确匹配)
- 卡类型(单选或多选)
- 运营商 ID(单选或多选,从 carriers 表选择)
- 激活状态(0-未激活 | 1-已激活)
- 实名状态(0-未实名 | 1-已实名)
- 网络状态(0-停机 | 1-开机)
- 是否参与轮询(true | false)
- 激活时间范围(开始时间 - 结束时间)
- 创建时间范围(开始时间 - 结束时间)

**分页**:
- 默认每页 20 条,最大每页 100 条
- 返回总记录数和总页数

#### Scenario: 查询特定批次的在库 IoT 卡

- **WHEN** 平台查询批次号为 "BATCH-2025-001" 且状态为 1(在库) 的 IoT 卡
- **THEN** 系统返回符合条件的 IoT 卡列表,包含 ICCID、类型、运营商、成本价等信息

#### Scenario: 代理查询自己的已分销 IoT 卡

- **WHEN** 代理商(用户 ID 为 123)查询自己的已分销 IoT 卡
- **THEN** 系统返回 `owner_type` 为 "agent" 且 `owner_id` 为 123 且 `status` 为 2(已分销) 的 IoT 卡列表

#### Scenario: 分页查询 IoT 卡

- **WHEN** 平台查询在库 IoT 卡,指定每页 50 条,查询第 2 页
- **THEN** 系统返回第 51-100 条 IoT 卡记录,以及总记录数和总页数

---

### Requirement: Gateway 集成

系统 SHALL 预留 IoT 卡状态相关字段,用于后续与 Gateway 项目集成。

**集成字段**:
- `activation_status`: 激活状态(从 Gateway 同步)
- `real_name_status`: 实名状态(从 Gateway 同步)
- `network_status`: 网络状态(从 Gateway 同步)
- `data_usage_mb`: 累计流量使用(从 Gateway 同步)
- `last_sync_time`: 最后同步时间

**集成说明**:
- 本阶段只设计数据模型字段,不实现 Gateway HTTP 客户端代码
- 后续 Service 层将调用 Gateway API 获取 IoT 卡状态并更新这些字段
- Gateway 使用 AES 加密 + MD5 签名的统一传输协议(参考 design.md)

**Gateway API 功能**:
- 查询 IoT 卡状态(激活状态、实名状态、网络状态)
- 查询流量详情(累计流量使用、剩余流量)
- 停复机操作(停机、复机)
- 实名认证操作

#### Scenario: 预留 Gateway 集成字段

- **WHEN** 创建 IoT 卡记录
- **THEN** 系统初始化 Gateway 相关字段为默认值:`activation_status` 为 0,`real_name_status` 为 0,`network_status` 为 0,`data_usage_mb` 为 0,`last_sync_time` 为空

#### Scenario: 从 Gateway 同步 IoT 卡状态

- **WHEN** Service 层调用 Gateway API 查询 IoT 卡状态
- **THEN** 系统更新 IoT 卡的 `activation_status`、`real_name_status`、`network_status`、`data_usage_mb` 和 `last_sync_time` 字段

---

### Requirement: IoT 卡数据校验

系统 SHALL 对 IoT 卡数据进行校验,确保数据完整性和一致性。

**校验规则**:
- ICCID(iccid):必填,长度 19-20 字符,唯一
- 卡类型(card_type):必填,长度 1-50 字符
- 卡业务类型(card_category):必填,枚举值 "normal"(普通卡) | "industry"(行业卡),默认 "normal"
- 运营商 ID(carrier_id):必填,≥ 1,必须是有效的运营商 ID
- 成本价(cost_price):必填,≥ 0,最多 2 位小数
- 分销价(distribute_price):可选,≥ 0,最多 2 位小数,≥ 成本价
- 所有者类型(owner_type):必填,枚举值 "platform" | "agent" | "user" | "device"
- 所有者 ID(owner_id):必填,≥ 0,当 owner_type 为 "platform" 时必须为 0
- 激活状态(activation_status):必填,枚举值 0(未激活) | 1(已激活)
- 实名状态(real_name_status):必填,枚举值 0(未实名) | 1(已实名),当 card_category 为 "industry"(行业卡)时可以保持 0
- 网络状态(network_status):必填,枚举值 0(停机) | 1(开机)
- 轮询开关(enable_polling):必填,布尔值 true | false

#### Scenario: 创建 IoT 卡时 ICCID 格式错误

- **WHEN** 平台创建 IoT 卡,ICCID 长度为 15(小于 19)
- **THEN** 系统拒绝创建,返回错误信息"ICCID 长度必须为 19-20 字符"

#### Scenario: 创建 IoT 卡时 ICCID 重复

- **WHEN** 平台创建 IoT 卡,ICCID 为已存在的 "89860123456789012345"
- **THEN** 系统拒绝创建,返回错误信息"ICCID 已存在"

#### Scenario: 创建 IoT 卡时成本价为负数

- **WHEN** 平台创建 IoT 卡,成本价为 -10.00
- **THEN** 系统拒绝创建,返回错误信息"成本价必须 ≥ 0"

#### Scenario: 创建 IoT 卡时分销价低于成本价

- **WHEN** 平台创建 IoT 卡,成本价为 50.00,分销价为 40.00
- **THEN** 系统拒绝创建,返回错误信息"分销价不能低于成本价"

### Requirement: 单卡列表查询

系统 SHALL 提供单卡列表查询功能,用于管理未绑定设备的 IoT 卡资产。

**单卡定义**: 单卡是指未绑定到任何设备的 IoT 卡,即在 `device_sim_bindings` 表中不存在 `bind_status = 1`(已绑定) 的记录。

**查询条件**:
- 套餐 ID(package_id): 可选,筛选已购买指定套餐的卡
- 是否分销(is_distributed): 可选,true-已分销 false-未分销
- 卡号状态(status): 可选,1-在库 2-已分销 3-已激活 4-已停用
- 运营商(carrier_id): 可选,运营商 ID
- 分销商 ID(shop_id): 可选,店铺 ID
- 网卡号段(iccid_range): 可选,格式 "起始ICCID-结束ICCID"
- ICCID: 可选,模糊匹配
- 卡接入号(msisdn): 可选,模糊匹配
- 是否换卡(is_replaced): 可选,true-有换卡记录 false-无换卡记录

**分页**:
- 默认每页 20 条,最大每页 100 条
- 返回总记录数和总页数

**数据权限**:
- 基于 shop_id 自动应用数据权限过滤
- 代理只能看到自己店铺及下级店铺的卡

#### Scenario: 查询未绑定设备的单卡列表

- **WHEN** 管理员查询单卡列表
- **THEN** 系统返回所有未绑定设备的 IoT 卡(在 device_sim_bindings 中无 bind_status=1 记录的卡)

#### Scenario: 按运营商筛选单卡

- **WHEN** 管理员查询运营商 ID 为 1(电信)的单卡
- **THEN** 系统返回 carrier_id = 1 且未绑定设备的 IoT 卡列表

#### Scenario: 按网卡号段筛选单卡

- **WHEN** 管理员查询 ICCID 号段为 "8986001000000000000-8986001999999999999" 的单卡
- **THEN** 系统返回 ICCID 在该号段范围内且未绑定设备的 IoT 卡列表

#### Scenario: 按是否换卡筛选单卡

- **WHEN** 管理员查询有换卡记录的单卡(is_replaced=true)
- **THEN** 系统返回在 card_replacement_records 表中有记录的 IoT 卡列表

---

### Requirement: 单卡分配功能

系统 SHALL 支持将单卡（未绑定设备的 IoT 卡）分配给直属下级店铺，实现资产所有权的层级流转。

**分配规则**:
- 只能分配给直属下级店铺，不可跨级分配
- 平台（shop_id=NULL）只能分配状态为在库(status=1)的卡
- 代理店铺可以分配状态为已分销(status=2)的卡（继续往下分销）
- 分配后状态变更：在库(1)→已分销(2)，已分销(2)保持不变
- 分配后 shop_id 变更为目标店铺 ID
- 分配不涉及费用，纯资产所有权转移
- 分配后上级仍能看到和管理（通过数据权限机制）

**选卡方式**（三选一）:
- ICCID 列表：指定具体的 ICCID 列表
- 号段范围：指定起始 ICCID 和结束 ICCID
- 筛选条件：按运营商、批次号、状态等条件批量选择

**API 端点**: `POST /api/admin/iot-cards/standalone/allocate`

**请求参数**:
- `to_shop_id`（必填）: 目标店铺 ID
- `selection_type`（必填）: 选卡方式，枚举值 "list" | "range" | "filter"
- `iccids`（selection_type=list 时必填）: ICCID 列表
- `iccid_start`（selection_type=range 时必填）: 起始 ICCID
- `iccid_end`（selection_type=range 时必填）: 结束 ICCID
- `carrier_id`（selection_type=filter 时可选）: 运营商 ID
- `batch_no`（selection_type=filter 时可选）: 批次号
- `status`（selection_type=filter 时可选）: 卡状态
- `remark`（可选）: 备注

**响应**:
- `total_count`: 待分配总数
- `success_count`: 成功数
- `fail_count`: 失败数
- `failed_items`: 失败项列表（包含 ICCID 和失败原因）

#### Scenario: 平台通过 ICCID 列表分配单卡给一级代理

- **WHEN** 平台管理员选择 3 张在库单卡（ICCID 列表），分配给一级代理店铺（ID=10）
- **THEN** 系统将这 3 张卡的 shop_id 更新为 10，status 从 1 变为 2，创建分配记录，返回成功数 3

#### Scenario: 平台通过号段范围批量分配单卡

- **WHEN** 平台管理员指定 ICCID 范围 "8986001000000000000" 至 "8986001000000000099"，分配给一级代理店铺（ID=10）
- **THEN** 系统查询该范围内的所有在库单卡，批量更新 shop_id 和 status，创建分配记录

#### Scenario: 代理通过筛选条件分配单卡给下级

- **WHEN** 一级代理（店铺 ID=10）按条件筛选（运营商=电信，批次号=BATCH-001）自己的已分销卡，分配给二级代理店铺（ID=20）
- **THEN** 系统查询符合条件的卡，校验店铺 20 是店铺 10 的直属下级，批量更新 shop_id 为 20，status 保持 2

#### Scenario: 拒绝跨级分配

- **WHEN** 平台尝试将卡直接分配给二级代理店铺（非直属下级）
- **THEN** 系统拒绝分配，返回错误"只能分配给直属下级店铺"

#### Scenario: 拒绝平台分配已分销的卡

- **WHEN** 平台尝试分配状态为已分销(status=2)的卡
- **THEN** 系统拒绝分配，返回错误"在库状态的卡才能分配，请先回收"

#### Scenario: 拒绝分配已绑定设备的卡

- **WHEN** 用户尝试分配已绑定设备的卡（在 device_sim_bindings 中 bind_status=1）
- **THEN** 系统拒绝分配，返回错误"已绑定设备的卡不能单独分配"

---

### Requirement: 单卡回收功能

系统 SHALL 支持上级回收已分配给直属下级的单卡，将卡的所有权收回。

**回收规则**:
- 只有上级可以回收，代理不能主动退回给上级
- 只能回收直属下级的卡，不可跨级回收
- 平台回收：shop_id 变为 NULL，status 变为 1（在库）
- 店铺回收：shop_id 变为执行回收的店铺 ID，status 保持 2（已分销）
- 只能回收单卡（未绑定设备的卡）

**选卡方式**（与分配相同，三选一）:
- ICCID 列表
- 号段范围
- 筛选条件

**API 端点**: `POST /api/admin/iot-cards/standalone/recall`

**请求参数**:
- `from_shop_id`（必填）: 来源店铺 ID（被回收方）
- `selection_type`（必填）: 选卡方式，枚举值 "list" | "range" | "filter"
- `iccids`（selection_type=list 时必填）: ICCID 列表
- `iccid_start`（selection_type=range 时必填）: 起始 ICCID
- `iccid_end`（selection_type=range 时必填）: 结束 ICCID
- `carrier_id`（selection_type=filter 时可选）: 运营商 ID
- `batch_no`（selection_type=filter 时可选）: 批次号
- `remark`（可选）: 备注

**响应**:
- `total_count`: 待回收总数
- `success_count`: 成功数
- `fail_count`: 失败数
- `failed_items`: 失败项列表

#### Scenario: 平台回收一级代理的单卡

- **WHEN** 平台管理员选择一级代理店铺（ID=10）的 5 张单卡进行回收
- **THEN** 系统将这 5 张卡的 shop_id 更新为 NULL，status 从 2 变为 1，创建回收记录

#### Scenario: 一级代理回收二级代理的单卡

- **WHEN** 一级代理（店铺 ID=10）选择二级代理店铺（ID=20）的 3 张单卡进行回收
- **THEN** 系统将这 3 张卡的 shop_id 更新为 10，status 保持 2，创建回收记录

#### Scenario: 拒绝回收非直属下级的卡

- **WHEN** 一级代理（店铺 ID=10）尝试回收非直属下级店铺（ID=30，归属于店铺 ID=20）的卡
- **THEN** 系统拒绝回收，返回错误"只能回收直属下级店铺的卡"

#### Scenario: 拒绝代理主动退回

- **WHEN** 二级代理（店铺 ID=20）尝试将卡退回给上级店铺（ID=10）
- **THEN** 系统拒绝操作，返回错误"不能主动退回卡给上级，请联系上级进行回收"

#### Scenario: 拒绝回收已绑定设备的卡

- **WHEN** 用户尝试回收已绑定设备的卡
- **THEN** 系统拒绝回收，返回错误"已绑定设备的卡不能单独回收"

---

### Requirement: 企业用户 IoT 卡查询权限控制

系统 SHALL 支持基于用户类型和授权关系的 IoT 卡查询权限控制。

**查询权限规则**：
- **超级管理员/平台用户**：可以查询所有 IoT 卡
- **代理用户**：可以查询自己店铺和下级店铺的 IoT 卡
- **企业用户**：
  - 可以查询分配给自己企业的卡（owner_type="enterprise" 且 owner_id=自己的企业ID）
  - 可以查询授权给自己企业的卡（通过 enterprise_card_authorization 表关联）
- **个人客户**：只能查询自己拥有的卡

**数据过滤**：
- 企业用户查询时，自动过滤敏感商业信息（cost_price、distribute_price、supplier）
- 其他用户类型可以看到完整信息

#### Scenario: 企业用户查询自己拥有的卡

- **WHEN** 企业用户查询 IoT 卡列表，且存在 owner_type="enterprise" 且 owner_id=该企业ID 的卡
- **THEN** 系统返回这些卡的信息，但隐藏 cost_price、distribute_price、supplier 字段

#### Scenario: 企业用户查询被授权的卡

- **WHEN** 企业用户查询 IoT 卡列表，且存在通过 enterprise_card_authorization 授权给该企业的卡
- **THEN** 系统返回这些授权卡的信息，但隐藏商业敏感字段，同时包含授权人和授权时间信息

#### Scenario: 企业用户无法查询未授权的卡

- **WHEN** 企业用户尝试查询既不属于自己也未被授权的卡
- **THEN** 系统在查询结果中不包含这些卡，如同它们不存在

#### Scenario: 代理用户正常查询

- **WHEN** 代理用户查询 IoT 卡
- **THEN** 系统返回该代理店铺及其下级店铺的所有卡，包含完整信息

#### Scenario: 授权被回收后企业无法查询

- **WHEN** 卡的授权被回收后（revoked_at 不为空），企业用户查询该卡
- **THEN** 系统不返回该卡信息，企业无法再看到该卡

---

### Requirement: 查询物联网卡时返回运营商信息

系统 SHALL 在查询物联网卡列表/详情时，直接从 IotCard 记录的冗余字段返回 carrier_type 和 carrier_name，无需 JOIN Carrier 表。

#### Scenario: 列表查询返回运营商信息
- **WHEN** 管理员查询物联网卡列表
- **THEN** 响应中的 carrier_type 和 carrier_name 直接来自 IotCard 记录的冗余字段

#### Scenario: 详情查询返回运营商信息
- **WHEN** 管理员查询单张物联网卡详情
- **THEN** 响应中的 carrier_type 和 carrier_name 直接来自 IotCard 记录的冗余字段

---

### Requirement: 查询导入任务时返回运营商名称

系统 SHALL 在查询导入任务列表/详情时，直接从 IotCardImportTask 记录的冗余字段返回 carrier_name，无需 JOIN Carrier 表。

#### Scenario: 导入任务列表返回运营商名称
- **WHEN** 管理员查询导入任务列表
- **THEN** 响应中的 carrier_name 直接来自 IotCardImportTask 记录的冗余字段

---

### Requirement: 设备绑定卡查询返回运营商信息

系统 SHALL 在查询设备绑定的物联网卡时，直接从 IotCard 记录的冗余字段返回 carrier_name，无需 JOIN Carrier 表。

#### Scenario: 设备绑定卡列表返回运营商名称
- **WHEN** 管理员查询设备绑定的物联网卡列表
- **THEN** 响应中的 carrier_name 直接来自 IotCard 记录的冗余字段

